**İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ**

**İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME**

1. **Giriş, Amaç ve Kapsam**
   1. Üniversitemizin Topkapı ve Fatma Akbalık Yerleşkesi “Jeneratör Yakıt Alımı İhalesi” kapsamında aşağıda konusu yer alan şartnamemizdeki özellikleri belirtilen ürün ve ürünlere ilişkin alım yapılacaktır. Satın alımımızda Üniversitemiz ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması ana kriterdir.
   2. Satın alımımızda teklif edilen yakıt satın alım sonucu Üniversite’nin belirlediği yerleşkelere teslim edilecektir.
2. **Tanımlar**
   1. İşbu şartnamede geçen ve aşağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça başka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karşılarında belirtilen anlama gelecektir:

Üniversite : İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

Firma : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi

1. **Tekliflerin Sunulma Şekli ve Kabul Şartları, Başvurularının Verileceği Yer ve Son Başvuru Tarihi**
   1. Firma tarafından hazırlanacak fiyat teklifi en geç 20.12.2019 günü saat 10:00’a kadar Üniversitemiz Topkapı Yerleşkesinde yer alan Satın Alma Direktörlüğüne kapalı zarf ile ulaştırılması gerekmektedir.
   2. İhalenin Yapılacağı yer: İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi – Satın Alma Direktörlüğü- Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL
   3. İhale tarihi ve saati: 20.12.2019 10:00
   4. İhale Tarihi Tatil Günü; Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacaktır.
   5. Tekliflerin Sunulma Şekli ve Kabul Şartları;
      1. İşbu şartnamede istenen bütün belge ve teklifler kaşeli ve imzalı olarak bir zarf içerisine konulmak zorundadır.
      2. Zarfın üzerine Firma’nın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, Üniversitenin adı ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.
      3. Zarfın tüm yapışkan yerleri Firma tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
      4. Firmalar hazırlamış oldukları teklif zarfları içerisinde geçici teminat mektuplarını da ekmeleri gerekmektedir.
      5. Tekliflerin yukarıda belirtilen şekilde sunulmaması ve kazıntı, silinti, yıpranmış, imzasız veya kaşe/mühür bulunmayan zarflar işleme alınmayacaktır.

# **İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini**

# İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dâhil) en az 2 gün önce satın almaları gerekmektedir. Belirtilen süreler dışında yapılan ödemeler için Üniversite’nin ilgili teklifleri kabul ve reddetme hakkı saklıdır.

# İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://www.istinye.edu.tr/tr/ihaleler/jenerator-yakit-alimi-ihalesi

# İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi – Satın Alma Direktörlüğü - Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL”

# İhale Doküman Satış Bedeli/Ödeme Şekli: 250 TL / Banka Transferi Alıcı Adı: İstinye Üniversitesi

# Hesap Cinsi: TL

# Banka: Fibabanka Merkez Şube

# IBAN Numarası: TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 Hesap Numarası: 31- 11943214

1. **Satın Alım Konusu İşe İlişkin Bilgiler**
2. İhale No: 201912001
3. İşin Adı : Jeneratör Yakıt Alımı İhalesi
4. Ürün/Ürünlerin teslim yerleri:

**Topkapı Yerleşkesi** (Bundan böyle “**Topkapı**” olarak anılacaktır) : **Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL**

**Fatma Akbalık Yerleşlesi** (Bundan böyle “**Fatma Akbalık**” olarak anılacaktır) : **Kazlıçeşme Mh. İmam Hatip Yolu Sk. No:8 Zeytinburnu / İSTANBUL**

1. **Satın Alıma İlişkin İdari ve Önkoşullar**
   1. Teklifler TL olarak verilecektir.
   2. Satın Alınacak ürün/ürünlerin özelliklerinin işbu şartname belirtilmiş özelliklerde olması ön koşuldur.
   3. Üniversitemiz ihtiyaçlarının tam, kaliteli, talebi karşılar nitelikte ürünlerden karşılanması öncelikli şarttır.
   4. Firmalar tekliflerinde ürünlerin teslimat tarihlerine ait bilgiler mutlaka bildirilmelidir.
   5. İşbu İhale ve dokümanlarından doğan/doğacak damga vergisi FİRMA tarafından ödenecektir. Üniversite, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.
   6. Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, Üniversite’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dahil fiyatlardır ve Firma tarafından karşılanacaktır. Firma, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün/hizmet fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.
   7. Ürünler Üniversitenin belirtecek olduğu tarihte, istenilen miktarlarda ve istenilen yerleşkelere teslim edilecektir. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.
   8. Vergi, harç ve benzeri giderler ilgili Firma tarafından karşılanacaktır. (KDV Hariç)
   9. Ödemeler, fatura teslimi sonrası en az 120(yüzyirmi) günlük çek olarak yapılacaktır.
   10. Verilen teklifler İhale bitiş tarihi itibariyle en az 120 (yüzyirmi) gün geçerli olmalıdır.
   11. İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler ve teminat mektubu;
       1. Ekonomik, Mali ve Firma evraklar;
          * **İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form(Ödeme dekontuyla birlikte Ünivesite idaresine başvuru yapılacaktır), İmza Sirküsü, Vekaletname, İmza Beyannamesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, SGK Borcu Yoktur, Vergi Borcu Yoktur, Vergi Levhası, Ticaret Odasından ihale durum belgesi veya Kamu İhale Kurumundan İhalelerde Yasaklı olmadığını gösteren belge,**
       2. Geçici Teminat Mektubu;
          * Firmalar teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, % 6’dan fazla olmaması şartıyla kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
            + Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, Teminatın vadesi yazılacak ve teklif geçerlilik tarihinden sonra en az 30 gün ilave edilerek Firma tarafından belirlenir.
            + Sözleşme imza tarihine müteakip tüm Firmalara Geçici teminat mektupları iade edilir.
            + Geçici Teminatlar Türk Lirası olarak verilecektir.
            + Teminat Mektubu olarak kabul edilecek değerler; Bankalar tarafından verilen teminat mektupları teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.
       3. Mesleki, Teknik Yeterlilik ve Sertifika Belgeleri;
          * Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
          * EPDK Bayilik Lisansı
          * Hizmet Yeterlilik Belgesi
          * Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

1. **Satın Alınacak Donanımlar ve Teknik Özellikler**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER | SINIR | DENEY YÖNTEMİ |
| Yoğunluk (15 0C’ta) | kg/m3 | 820,0-845,0 |  | TS 1013 EN ISO 3675  TS EN ISO 12185 |
| Polisiklik aromatik hidrokarbonlar | % (m/m) | 8,0 | En çok | TS EN 12916 |
| Parlama Noktası | 0C | 55,0’dan yüksek |  | TS EN ISO 2719 |
| Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) | 0C |  |  | TS EN 116 |
| Kış (a) |  | -15 | En çok |  |
| Yaz (b) |  | 5 | En çok |  |
| Damıtma |  |  |  | TS 1232 EN ISO 3405 |
| 250 0C’ta elde edilen | % (V/V) | 65 | En çok |  |
| 350 0C’ta elde edilen | % (V/V) | 85 | En az |  |
| %95’in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık | 0C | 360 | En çok |  |
| Kükürt içeriği | mg/kg | 10,0 | En çok | TS EN ISO 20846  TS EN ISO 20884 |
| Mangan içeriği | Mg/L | 2,0 | En çok | prEN 16576 |
| Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında) | % (m/m) | 0,30 | En çok | TS EN ISO 10370 |
| Viskozite (40 0C’ta) | mm2/s | 2,000-4,500 |  | TS 1451 EN ISO 3104 |
| Bakır Şerit Korozyon (50 0C’ta 3 saat) | Derece | No.1 | En çok | TS 2741 EN ISO 2160 |
| Kül içeriği | % (m/m) | 0,01 | En çok | TS EN ISO 6245 |
| Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği | % (V/V) | 7 | En çok | TS EN 14078 |
| Setan sayısı |  | 51 | En az | TS 10317 EN ISO 5165  TS EN 15195 |
| Setan İndisi |  | 46 | En az | TS EN ISO 4264 |
| Su içeriği | mg/kg | 200 | En çok | TS 6147 EN ISO 12937 |
| Toplam Kirlilik | mg/kg | 24 | En çok | TS EN 12662 |
| Oksitlenme Kararlılığı | g/m3 | 25 | En çok | TS EN ISO 12205 |
| h | 20 | En az | TS EN 15751 (c) |
| Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınmaizi çapı (wsd  1,4), 60 0C’ta | µm | 460 | En çok | TS EN ISO 12156-1 |

1. **Kurulum ve Teslimat Şartları**
   1. Satın alınacak mallar Üniversitenin belirtecek olduğu tarihte, istenilen miktarlarda ve istenilen yerleşkelere teslim edilecektir
   2. Teslimat, ürünlerin indirilip Üniversite Kabul ve Muayene komisyonu tarafından sayılıp, kalite kontrolü yapıldıktan sonra teslimat gerçekleşmiş sayılacaktır.